Christian

05/16/2020

COSC 350-103

1. **192.168.1.12**
2. **255.255.255.0**
3. **24 bits of the IPv4 address represent the network**
4. **GemtekTe\_cd:74:7b (00:14:a5:cd:74:7b)**
5. **Transmitter address: GemtekTe\_cb:6e:1a (00:14:a5:cb:6e:1a)**
6. **141**
7. **121**
8. **34 fb 5c f9**
9. **32851**
10. **The “Calculated window size” (262808) is 8 times larger than the “Window size value” (32851). This is due to the “Window size scaling factor” since its value is 8.**