1a) 10.0.0.16

1b) 255.255.255.0

1c) 24 bits

2a1) BSS Id: GemtekTe\_cd:74:7b (00:14:a5:cd:74:7b)

2a2) Transmitter address: GemtekTe\_cb:6e:1a (00:14:a5:cb:6e:1a)

2b1) 141 bytes

2b2) 121 bytes

2c1) 34 fb 5c f9

2c2) Window size value: 32851

2c3) The calculated window size is 8x larger than the window size value.